|  |  |
| --- | --- |
| **CARACTERISTICAS TECNICAS EQUIPOS DE ASPIRACIÓN RODABLE** | |
| **FAMILIA** | **ASPIRADORES** |
| **DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD** | **ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE** |
| **CANTIDAD** | **8** |
| **A. DESCRIPCION FUNCIONAL** | |
|  | **B. CARACTERISTICA GENERAL** |
| B01 | RODABLE PARA TRANSPORTE CON SISTEMA DE FRENOS |
| B02 | CON MANOMETRO INDICADOR DE PRESIÓN NEGATIVA |
|  | **PRESION NEGATIVA** |
| B03 | RANGO DE PRESIÓN: 0 A 600mmhg O MÁS. |
| B04 | PRESIÓN DE ASPIRACION REGULABLE. |
| **B05** | **BOMBA DE VACIO**  NIVEL DE RUIDO 60 dB O MENOR A 01 METRO DE DISTANCIA |
| **B06** | CAPACIDAD DE SUCCIÓN NO MENOR A 45Lts/min |
|  | **FRASCO RECOLECTOR** |
| B07 | SISTEMA DE DOS FRASCOS CON CAPACIDAD TOTAL DE 5 L O MÁS. |
| B08 | DE POLICARBONATO O POLISULFONA CON ESCALA DE MEDIDA |
| B09 | ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE |
| B10 | TAPAS HERMETICAS CON DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DE REBALSE O SOBREFLUJO |
| **C. ACCESORIOS** | |
| **C01** | UN (01) FRASCO DE REPUESTO DE LAS MISMAS CARACTERISTICAS DEL FRASCO RECOLECTOR |
| **CO2** | DIEZ (10) CANULAS DESCARTABLE DE SUCCIÓN ADULTOS. D03 |
| **C03** | DIEZ (10) CANULAS DESCARTABLE DE SUCCION PEDIÁTRICAS D04 DIEZ |
| **C04** | (10) FILTROS BACTERICIDA HIDROFOBICO. |
| **D. REQUERIMIENTO DE ENERGIA** | |
| **D01** | 220-230 V/ 60HZ, CABLE DE PODER CON TOMA TIERRA Y ENCHUFE DEBE CUMPLIR CON LA R.M. Nº 175-2008-MEM |