|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DENOMINACION DEL MOBILIARIO: CAMILLA TELESCOPICA DE TRASPORTE** | | |
| **DESCRIPCION FUNCIONAL:** CAMILLAS CON RUEDAS Y MECANISMO PARA GUARDAR LOS SOPORTES INFERIORES E INGRESO A LA AMBULANCIA TERRESTRE CON MOVIMIENTO MÍNIMO Y SISTEMA DE ANCLAJE 10G | | |
| **CANTIDAD** | **01** | |
| **A** | | **REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS** |
| A01 | | ELABORADA EN ALUMINIO LIVIANO. |
| A02 | | TREN DE PATAS EN “X” CON EL SISTEMA DE TUBERÍA REVESTIDA CON PINTURA EN POLVO |
| **A03** | | RIEL EN "C" REFORZADO CON PATAS FRONTALES FIJAS. |
| **A04** | | LA ALTURA DEL COLCHÓN ENTRE 60 A 65 CM, CON SUPERFICIE SÓLIDA |
| **A05** | | COLCHÓN CON SELLO TÉRMICO, ENGANCHADO A LA CAMILLA, LAVABLE. |
| **A06** | | CORREAS SUJETADORAS REVESTIDAS. |
| **A07** | | MARCO TELESCÓPICO PIVOTANTE MÍNIMOS CINCO POSICIONES. |
| **A08** | | MANILLA GUÍA EN EL EXTREMO DE LOS PIES. |
| **A09** | | RUEDAS EN FORMA DE U DE 152 MM – 160 MM (6 - 7 PULGADAS). |
| **A10** | | DOS FRENOS DE RUEDAS EN LAS ESQUINAS OPUESTAS. |
| **A11** | | BARRA EN FORMA DE “U” Y GANCHO DE SEGURIDAD PARA MANTENER LA CAMILLA DENTRO DE LA AMBULANCIA.  ASAS LATERALES TELESCÓPICAS DE ALZAMIENTO. |
| **A12** | | LOS BRAZOS LATERALES PIVOTANTES DEBEN SER ACCIONADOS CON UNA SOLA MANO. |
| **A13** | | DEBE TENER UN MARCO CON POSICIÓN SHOCK. |
| **A14** | | ENTRE 7- 9 POSICIONES DE ALTURA. |
| **A15** | | SISTEMA PORTA OXÍGENO MÓVIL. |
| **A16** | | 5 POSICIONES DE CARGA PARA PUESTOS DE ELEVADOR MÚLTIPLES |
| **A17** | | CUATRO RUEDAS GIRATORIAS ENTRE 14 – 16 CM; DE LOS CUALES 02 RUEDAS CON FRENOS, EN ESQUINAS OPUESTAS. |
| **A18** | | ENTRE 7 -9 NIVELES DE ALTURA, GIRANDO 360°, EN TODOS LOS NIVELES, INCLUYENDO EL NIVEL MÁS BAJO. |
| **A19** | | RESPALDO NEUMÁTICO ACCIONADO POR GAS TOTALMENTE AJUSTABLE DE 0° A 65° |
| **A20** | | BASE PLANA FUERTE, SEGURA E IDEAL PARA RCP CON ENGANCHE DE COLCHONETA. |
| **A21** | | CAPACIDAD DE CARGA 318 KG. EN NIVELES ALTOS HASTA DE 500 KG. EN EL NIVEL BAJO. |
| **A22** | | PESO DE LA CAMILLA ENTRE 40 A 42 KG. |
| **A23** | | LARGO MÁXIMO ENTRE 200 – 202 CM, MÍNIMO ENTRE 160 A 163 CM. |
| **A24** | | ALTURA MÁXIMA DE CARGA 75 - 79 CM. |
| **B** | | **GARATÍA:** |
| B01 | | VENTICUATRO (24) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE LOS BIENES, ASIMISMO, DICHOS BIENES OFERTADOS TENDRÁN UNA GARANTÍA CONTRA CUALQUIER DESPERFECTO O DEFICIENCIA. |

