|  |  |
| --- | --- |
| **ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PULSIOXIMETRO PORTATIL** | |
| **FAMILIA** | **EQUIPOS PARA MONITOREO** |
| **DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD** | **PULSIOXÍMETRO PORTÁTIL** |
| **CANTIDAD** | **06** |
| **A. DESCRIPCION FUNCIONAL** | |
| **B. CARACTERISTICA GENERAL** | |
| B01 | EQUIPO PORTÁTIL |
| B02 | FUNCIONAMIENTO CON RED ELECTRICA Y BATERIA B03 VISUALIZACION DE ONDA PLESTIMOGRAFICA. |
| B03 | PANTALLA LCD O LED. |
| B04 | TECNOLOGÍA PARA ASEGURAR MEDICION Y EXACTITUD DURANTE MOVIMIENTOS Y BAJA PERFUSION DEL PACIENTE. |
|  | **PARAMETROS DE MEDICIÒN:** |
| B05 | SATURACION ARTERIAL DE OXIGENO (SPO2): DE 50% Ó MENOS A 100%. |
| B06 | FRECUENCIA DE PULSACIONES (BPM): DE 40 BPM O MENOS A 240 BPM Ó MÁS ALARMAS AUDIOVISUALES |
| B07 | DE SPO2, NIVEL ALTO Y BAJO |
| B08 | DE BPM, NIVEL ALTO Y BAJO |
| B09 | INDICADOR DE BATERIA B11 SILENCIADOR DE ALARMA |
| **C. COMPONENTES** | |
| **D. ACCESORIOS** | |
| D01 | DOS (02) SENSORES DE DEDO REUSABLE PARA PACIENTES ADULTOS. |
| D02 | DOS (02) SENSOR DE DEDO REUSABLE PARA PACIENTE PEDIATRICO. |
|  |  |
| D03 | DOS (02) SENSORES REUSABLE PARA PACIENTE NEONATO. |
| D03 | UN (01) CABLE EXTENSOR |
| **E. REQUERIMIENTO DE ENERGIA** | |
| E01 | 220 AC / 60HZ CON CABLE A TIERRA |
| E02 | BATERIA RECARGABLE CON AUTONOMIA MINIMA DE (02) HORAS. |

