|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SILLA DE TOMA DE MUESTRA PARA PACIENTE EN LABORATORIO** | | | |
| DENOMINACION DEL EQUIPO: SILLA DE TOMAS DE MUESTRAS SANGUÍNEAS Y OTRAS MUESTRAS DE  LABORATORIO | | | |
| **CANTIDAD** | | : | **1** |
| **DEFINICION FUNCIONAL:**  SILLA QUE PERMITA QUE EL PACIENTE SE ENCUENTRE CÓMODO, SENTADO, FACILITE LA EXTENSIÓN DE LOS BRAZOS EN LAS DIFERENTES TOMAS DE MUESTRAS EN EL ÁREA PRE-ANALÍTICA DE LABORATORIO | | | |
| **PACIENTES** | |  | TODO TIPO DE PACIENTES |
| **REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS** | | | |
| **A** | **GENERALES:** | | |
| **A01** | ESTRUCTUTURA EN TUBERIAS CR Y AN RECTANGULAR Y CUADRADA | | |
| **A02** | ASIENTO EN DOS PIEZAS TIPO BASE | | |
| **A03** | ESPALDAR DE POLÍMETRO TIPO ISO | | |
| **A04** | CAJÓN AUXILAR CON 2 GAVETAS | | |
| **A05** | SUPERFICIE DE TRABAJO EN ACERO INOVIDABLE | | |
| **A06** | APOYA BRAZOS, EN ACERO INOXIDABLE | | |
| **A07** | SISTEMA DE CUATRO NIVELADORES PARA AJUSTAR EL MUEBLE A LOS NIVELES DEL PISO. | | |
| **A08** | ACABADO EN PINTURA EXPO-POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, CURADO A 180 OC | | |
| **B** | **MEDIDAS:** | | |
| **B01** | **Altura: 0.75 m** | | |
| **B02** | **LARGO: 1m** | | |
| **B03** | **ANCHO: 0.55 m** | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ESPECIFICACIONES TECNICAS DE TABURETE PARA LA TOMA DE MUESTRA** | | | |
| DENOMINACION DEL EQUIPO: TABURETE DE LABORATORIO CLÍNICO | | | |
| **CANTIDAD** | | : | **1** |
| **DEFINICION FUNCIONAL:**  TABURETE QUE PERMITA QUE EL PROFESIONAL ENCARGADO DE LA TOMA DE MUESTRA , AJUSTE LA POSICIÓN Y LA ALTURA DE ACUERDO A SU NECESIDAD | | | |
| **PACIENTES** | |  | TODO TIPO DE PACIENTES |
| **REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS** | | | |
| **A** | **GENERALES:** | | |
| **A01** | **COLOR : NEGRO** | | |
| **A02** | MATERIAL : POLIURETANO | | |
| **A03** | BASE : REFORZADA DE NYLON Y ALUMINIO | | |
| **A04** | RUEDAS ESTANDAR | | |
| **B** | **CARACTERÍSTICAS** | | |
| **B01** | CILINDRO ESTANDAR DE 140 mm DE DISTANCIA | | |
| **B02** | ANCHO DE TAMAÑO DE 30 CM | | |
| **C** | MEDIDAS | | |
| **C01** | 320mm X 355 mm | | |
| **D** | **CAPACIDAD DE SOPORTE DE PESO** | | |
| **D01** | HASTA 100 KG | | |