|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ESPECIFICACIONES TECNICAS DE VIDEO LARINGOSCOPIO CON PALAS DE METAL REUSABLE** | | |
| **NOMBRE DEL EQUIPO** | | **VIDEO LARINGOSCOPIO CON PALAS DE METAL REUSABLE** |
| **CANTIDAD** | | **01** |
| **REQUERIMIENTOS TÈCNICOS MÌNIMOS: EL PROPONENTE DEBE SEÑALAR MARCA, MODELO (SI CORRESPONDE), AÑO FABRICACION, ORIGEN** | | |
| **A** | **MAQUINA** | |
| **A 01** | DISPLAYER LCD DE 3 PULGADAS | |
| **A 02** | RELACIÓN DE RESOLUCIÓN 640 \* 480 (RGB) | |
| **A 03** | ÁNGULO DE VISIÓN ≥60º | |
| **A 04** | PODER <2W | |
| **A 05** | DISPLAYER FRONTAL Y POSTERIOR 0º ~ 130º | |
| **A06** | ROTACIÓN ÁNGULO 0º ~ 130º | |
| **A07** | PESO 225 G. | |
| **B** | **HOJA** | |
| **B01** | TAMAÑO MIL0,MAC1,MAC2,MAC3,MAC4 | |
| **C** | **CÁMARA** | |
| **C01** | ILUMINANCIA ≥150 LUX / LED | |
| **C02** | RESOLUCIÓN 1280 \* 720 PX | |
| **D** | **FUNCIÓN DE IMAGEN / VIDEO** | |
| **D01** | FUNCIÓN DE IMAGEN/VIDEO SÍ | |
| **D02** | SALIDA USB, FÁCIL DE ALMACENAR Y ESTABLECER IMAGEN / VIDEO | |
| **D03** | TIPO DE MEMORIA TARJETA MICRO SD DE 8 GB | |
| **E** | **BATERIA** | |
| **E01** | TIPO DE BATERÍA DE LITIO RECARGABLE | |
| **E02** | CAPACIDAD 1350MAH | |
| **E03** | TIEMPO DE TRABAJO DE LA BATERÍA > 240MIN | |
| **E04** | TIEMPO DE CARGA <2 (HORAS) | |
| **E05** | PUERTO DE CARGA MICRO USB | |
| **F** | **ADAPTADOR DE CORRIENTE** | |
| **F01** | ENTRADA 100-250V, 50 HZ. | |
| **F02** | SALIDA 5V1A | |
| **G** | CONDICIONES DE TRABAJO | |
| **G01** | TEMPERATURA -5 ℃ ~ + 50 ℃ | |
| **G02** | HUMEDAD 10% ~ 90% | |
| **G03** | PRESIÓN DEL AIRE 860 ~ 1060HPA | |
| **H** | **CONDICIONES DE TRANSPORTE / ALMACENAMIENTO** | |
| **H01** | TEMPERATURA -10 ℃ ~ 50 ℃ | |
| **H02** | HUMEDAD ≤93% | |
| **H03** | PRESIÓN DEL AIRE 500 ~ 1060HPA | |
| **I** | **TIEMPO DE ENTREGA** | |
| **I01** | 5 SEMANAS | |