|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 1. **DESCRIPCIÓN FUNCIONAL** |  |
| 1. **CARACTERÍSTICA GENERAL** | B01 DISPOSITIVO DIGITAL PORTÁTIL PARA USO MEDICO  B02 TECNOLOGÍA DE CÁMARA EN ALTA DEFINICIÓN, RESOLUCIÓN MÍNIMA DE 1920 x 1080 (2.0 MEGAPÍXEL)  B03 PERMITE LA VISUALIZACIÓN EN VIVO DE LAS IMÁGENES, EN PANTALLA INCORPORADA O CONECTADO A UNA PC.  B04 LENTES DESMONTABLES PARA DIAGNOSTICO GENERAL (CAVIDAD ORAL, CARA), PARA OTOSCOPIA (NARIZ, OÍDO), DERMATOLOGÍA (PIEL) Y OFTALMOLOGÍA (RETINA O FONDO DE OJO)  B05 CAPACIDAD PARA TRANSMITIR IMÁGENES Y VIDEOS A UNA PC  B06 ENFOQUE MANUAL O AUTOMÁTICO  B07 ILUMINACIÓN LED |
| 1. **ACCESORIOS** | C01 LENTE DE USO GENERAL  C02 LENTE PARA OTOSCOPIO  C03 LENTE PARA DERMATOSCOPIO  C04 LENTE PARA OFTALMOLOGÍA (FONDO DE OJO), CAMPO VISUAL DE 40° - 45°  C05 LENTE PARA OFTALMOLOGÍA (FONDO DE OJO), CAMPO VISUAL DE 25° APROX  C06 ESTACIÓN DE CARGA DE BATERÍA (EN CASO UTILICE BATERÍA INTERNA)  C07 JUEGO DE CABLES PARA LA CONEXIÓN A UNA PC  C08 SOFTWARE NECESARIO PARA LA TRANSFERENCIA Y/O GESTIÓN DE IMÁGENES EN UNA PC |
| 1. **REQUERIMIENTO DE ENERGÍA** | D01 FUNCIONAMIENTO CON BATERÍA INTERNA O FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA |
| 1. **FECHA DE ACTUALIZACIÓN** | ENERO 2020 |