|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ESPECIFICACIONES TECNICAS DE TABURETE DE LABORATORIO** | | |
| **DENOMINACION ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD** | | **TABURETE DE LABORATORIO** |
| **CANTIDAD** | | **02** |
| **A. ALTURA** | A01 RESPALDO AJUSTABLE | |
| **B. INCLINACIÓN Y AJUSTES** | B01CONTROL DE LA TENSIÓN DE INCLINACIÓN DEL RESPALDO CON LA YEMA DE LOS DEDOS  B02 AJUSTE DE LA ALTURA DEL ASIENTO SIN ESFUERZO  B03 BASE DE NYLON REFORZADA CON RUEDAS DE DESLIZAMIENTO | |
| **C. MATERIAL** | C01 POLIURETANO (PU) ASIENTO Y RESPALDO | |
| **D.BORDE** | D02 CASCADA BORDE DEL ASIENTO DELANTERO | |
| **E. ASIENTO** | E01 GIRATORIO DE 360 GRADOS | |
| **F. REPOSAPIES** | F01 ANILLO DE REPOSAPIÉS REGULABLE EN ALTURA | |
| **G. BASE** | G01 BASE DE NYLON REFORZADA CON RUEDAS DE FÁCIL DESLIZAMIENTO | |
| **H. CAPACIDAD DE SOPORTE DE PESO** | H01 150KG | |