|  |  |
| --- | --- |
| **ESPECIFICACIONES TECNICAS DE VIDEO LARINGOSCOPIO CON PALAS DE METAL REUSABLE** | |
| **ITEM** | 1 |
| NOMBRE | **VIDEO LARINGOSCOPIO CON PALAS DE METAL REUSABLE** |
| **UNIDAD** | PIEZA |
| **CANTIDAD** | 01 |
| **DATOS GENERALES** | EL PROPONENTE DEBE SEÑALAR MARCA, MODELO (SI CORRESPONDE), AÑO FABRICACION, ORIGEN |
| **A. REQUISITOS DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS BASICAS** | |
| **A.1. DESCRIPCION** | HOJAS USO ADULTO AUTOCLAVABLE, INTERCAMBIABLE |
| 1 HOJA RECTA Y UNA HOJA CURVA NÚMERO "2" 1 HOJA RECTA Y UNA HOJA CURVA NÚMERO "3" 1 HOJA RECTA Y UNA HOJA CURVA NÚMERO "4" |
| HOJAS CON GUIA DE LUZ DE FIBRA OPTICA INTEGRADA |
| LAS HOJAS DISPONDRAN DE LA POSIBILIDAD DE CAMBIAR UNICAMENTE EL CANAL DE FIBRA OPTICA SIN NECESIDAD DE CAMBIAR LA HOJA EN SU TOTALIDAD |
| MANGO ERGONOMETRICO METALICO, INOXIDABLE CON SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE |
| MANGO CON DISPOSITIVO DE AJUSTE Y ENGANCHE PARA INTERCAMBIO DE HOJAS |
| MANGO DE FIBRA OPTICA, DOTADO DE BATERIA DE NIQUEL CADMIO O SIMILAR RECARGABLE CON LAMPARA DE LUZ FRIA INCLUIDA |
| **A.2. ACCESORIOS (POR CADA PIEZA)** | ESTUCHE |
| CARGADOR DE BATERIAS ADECUADO PARA EL EQUIPO PROPUESTO |
| **DOCUMENTACION ADJUNTA EN LA PROPUESTA** | |
| CATALOGO | DEBE ADJUNTAR |
| CERTIFICADO DE CALIDAD | DEBE ADJUNTAR |
| GARANTIA COMERCIAL | POR UN AÑO CALENDARIO |
| **SERVICIO TECNICO** | |
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO | CON MANO DE OBRA GRATUITA DURANTE LA GARANTIA COMERCIAL |
| DISPONIBILIDAD DE SERVICIO TECNICO POST GARANTIA | CON DISPONIBILIDAD DE DOTACION DE REPUESTOS POR 3 AÑOS POST GARANTIA COMERCIAL |
| **B. REQUISITOS DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS** | |
| B.1 GARANTIA COMERCIAL COMPLEMENTARIA | EL PROPONENTE PUEDE OFERTAR UN AÑO O MAS DE GARANTIA COMERCIAL COMPLEMENTARIA CON LAS MISMAS CONDICIONES DE LA GARANTIA COMERCIAL INICIAL |
| B.2 ORIGEN | SE CONSIDERARÁ EL ORIGEN DECLARADO EN LOS DATOS GENERALES |
| B.3 OTROS ASPECTOS TECNICOS | EL PROPONENTE PUEDE OFERTAR Y DETALLAR OTROS ASPECTOS TECNICOS QUE CONSTITUYAN UN VALOR AGREGADO PARA LOS ENCARGADOS DE LA CALIFICACION |
| **ITEM** | 2 |
| **NOMBRE** | LARINGOSCOPIO NEONATAL |
| **UNIDAD** | PIEZA |
| **CANTIDAD** | 01 |
| **DATOS GENERALES** | EL PROPONENTE DEBE SEÑALAR MARCA, MODELO (SI CORRESPONDE), AÑO FABRICACION, ORIGEN |
| **A. REQUISITOS DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS BASICAS** | |
| **A.1. DESCRIPCION** | HOJAS USO NEONATAL AUTOCLAVABLE, INTERCAMBIABLE |
| 1 HOJA MILLER "00" 1 HOJA MILLER "0" 1 HOJA MCINTOSH "0" |
| HOJAS CON GUIA DE LUZ DE FIBRA OPTICA INTEGRADA |
| LAS HOJAS DISPONDRAN DE LA POSIBILIDAD DE CAMBIAR UNICAMENTE EL CANAL DE FIBRA OPTICA SIN NECESIDAD DE CAMBIAR LA HOJA EN SU TOTALIDAD |
| MANGO ERGONOMETRICO METALICO, INOXIDABLE CON SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE |
| MANGO CON DISPOSITIVO DE AJUSTE Y ENGANCHE PARA INTERCAMBIO DE HOJAS |
| MANGO DE FIBRA OPTICA, DOTADO DE BATERIA DE NIQUEL CADMIO O SIMILAR RECARGABLE CON LAMPARA DE LUZ FRIA INCLUIDA |
| **A.2. ACCESORIOS (POR CADA PIEZA)** | ESTUCHE |
| CARGADOR DE BATERIAS ADECUADO PARA EL EQUIPO PROPUESTO |
| **DOCUMENTACION ADJUNTA EN LA PROPUESTA** | |
| CATALOGO | DEBE ADJUNTAR |
| CERTIFICADO DE CALIDAD | DEBE ADJUNTAR |
| GARANTIA COMERCIAL | POR UN AÑO CALENDARIO |
| **SERVICIO TECNICO** | |
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO | CON MANO DE OBRA GRATUITA DURANTE LA GARANTIA COMERCIAL |
| DISPONIBILIDAD DE SERVICIO TECNICO POST GARANTIA | CON DISPONIBILIDAD DE DOTACION DE REPUESTOS POR 3 AÑOS POST GARANTIA COMERCIAL |
| **B. REQUISITOS DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS** | |
| B.1 GARANTIA COMERCIAL COMPLEMENTARIA | EL PROPONENTE PUEDE OFERTAR UN AÑO O MAS DE GARANTIA COMERCIAL COMPLEMENTARIA CON LAS MISMAS CONDICIONES DE LA GARANTIA COMERCIAL INICIAL |
| B.2 ORIGEN | SE CONSIDERARÁ EL ORIGEN DECLARADO EN LOS DATOS GENERALES |
| B.3 OTROS ASPECTOS TECNICOS | EL PROPONENTE PUEDE OFERTAR Y DETALLAR OTROS ASPECTOS TECNICOS QUE CONSTITUYAN UN VALOR AGREGADO PARA LOS ENCARGADOS DE LA CALIFICACION |
| **ITEM** | 3 |
| **NOMBRE** | **LARINGOSCOPIO PEDIATRICO** |
| **UNIDAD** | PIEZA |
| **CANTIDAD** | 1 |
| **DATOS GENERALES** | EL PROPONENTE DEBE SEÑALAR MARCA, MODELO (SI CORRESPONDE), AÑO FABRICACION, ORIGEN |
| **A. REQUISITOS DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS BASICAS** | |
| **A.1. DESCRIPCION** | HOJAS USO PEDIATRICO AUTOCLAVABLE, INTERCAMBIABLE |
| 2 hojas miller número "01, 02" 2 hojas mcintosh numero "01,02" |
| HOJAS CON GUIA DE LUZ DE FIBRA OPTICA INTEGRADA |
| LAS HOJAS DISPONDRAN DE LA POSIBILIDAD DE CAMBIAR UNICAMENTE EL CANAL DE FIBRA OPTICA SIN NECESIDAD DE CAMBIAR LA HOJA EN SU TOTALIDAD |
| MANGO ERGONOMETRICO METALICO, INOXIDABLE CON SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE |
| MANGO CON DISPOSITIVO DE AJUSTE Y ENGANCHE PARA INTERCAMBIO DE HOJAS |
| MANGO DE FIBRA OPTICA, DOTADO DE BATERIA DE NIQUEL CADMIO O SIMILAR RECARGABLE CON LAMPARA DE LUZ FRIA INCLUIDA |
| **A.2. ACCESORIOS (POR CADA PIEZA)** | ESTUCHE |
| CARGADOR DE BATERIAS ADECUADO PARA EL EQUIPO PROPUESTO |
| **DOCUMENTACION ADJUNTA EN LA PROPUESTA** | |
| CATALOGO | DEBE ADJUNTAR |
| CERTIFICADO DE CALIDAD | DEBE ADJUNTAR |
| GARANTIA COMERCIAL | POR UN AÑO CALENDARIO |
| **SERVICIO TECNICO** | |
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO | CON MANO DE OBRA GRATUITA DURANTE LA GARANTIA COMERCIAL |
| DISPONIBILIDAD DE SERVICIO TECNICO POST GARANTIA | CON DISPONIBILIDAD DE DOTACION DE REPUESTOS POR 3 AÑOS POST GARANTIA COMERCIAL |
| **B. REQUISITOS DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS** | |
| B.1 GARANTIA COMERCIAL COMPLEMENTARIA | EL PROPONENTE PUEDE OFERTAR UN AÑO O MAS DE GARANTIA COMERCIAL COMPLEMENTARIA CON LAS MISMAS CONDICIONES DE LA GARANTIA COMERCIAL INICIAL |
| B.2 ORIGEN | SE CONSIDERARÁ EL ORIGEN DECLARADO EN LOS DATOS GENERALES |